SUBSTARACTION WITH BOTH DATA VARIABLE

MOV DPTR,#D2005L ;DATA B

MOVX A,@DPTR

MOV TEMP11,A

MOV DPTR,#2006L ;DATA A

MOVX A,@DPTR

CLR C

SUBB A, TEMP11

MOV DPTR,#2008L ;RESULT

MOVX @DPTR,A

MOV DPTR,#2005H

MOVX A,@DPTR

MOV TEMP11,,A

MOV DPTR,#2006H

MOVX A,@DPTR

SUBB A,TEMP11

MOV DPTR,#2008H ;RESULT

MOVX @DPTR,A

MOV DPTR,#RLY08\_16

MOVX A,@DPTR

MOV RLY09,C ;CARRY BIT

MOVX @DPTR,A

WITH ONE CONSTANT DATA

MOV A,#0E8H ; LSD OF CONSTANT DATA

MOV TEMP11,A

MOV DPTR,#2006L ;DATA A

MOVX A,@DPTR

CLR C

SUBB A, TEMP11

MOV DPTR,#2008L ;RESULT

MOVX @DPTR,A

MOV A,#03H ;MSD OF CONSTANT DATA

MOV TEMP11,,A

MOV DPTR,#2006H

MOVX A,@DPTR

SUBB A,TEMP11

MOV DPTR,#2008H ;RESULT

MOVX @DPTR,A

MOV DPTR,#RLY08\_16

MOVX A,@DPTR

MOV RLY09,C ;CARRY BIT

MOVX @DPTR,A